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一、企业信息




	深圳市吉恩西实业有限公司成立于2004年3月15日，位于深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背路506号，拥有二条锌镍合金生产线和二条镀锌线，电镀种类包括镀锌镍合金和镀锌、主要从事电镀、五金件、螺丝、汽车部件、门窗件的生产。厂区现有员工约160人，年工作330天，每一天班，工作16小时。
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二、企业自行监测开展情况说明
公司自行监测手段采用手工监测和自动监测相结合，开展自动监测的项目有废水中流量、化学需氧量、pH值、总磷、氨氮、总锌。其它未开展自动监测的废水和废气项目均采用手工监测。
废水中流量、化学需氧量、pH值、总磷、氨氮、总锌在排放口安装了自动监测仪器，对污染物进行实时监测。
手工监测内容，委托有资质第三方检测机构开展手工监测。
三、自行监测方案
公司自行监测类型包含废水、有组织废气、无组织废气和噪声，采取手工监测的方式开展自行监测，自行监测指标委托有资质的单位开展手工监测。
（一）废水监测内容
1、废水监测点位信息
废水监测点位情况见表1及附图。
表1 废水监测点位信息表
	排放口编号
	排放口监测点名称
	监测点地理位置
	备注

	
	
	经度
	纬度
	

	DW001
	综合废水排放口
	113度 53分 25.26秒
	22度 45分 3.20秒
	

	DW004
	生活污水排放口
	113度 53分 19.86秒
	22度 45分 1.04秒
	


2、废水监测指标及监测频次 
根据技术规范，生活污水不做监测要求，生产废水监测指标及监测频次情况见表2。

表2废水监测指标及频次一览表
	污染类型
	监测点位
	监测指标
	监测设施
	监测频次
	自动监测仪器
	备注

	
	
	
	
	
	是否与环保部门联网
	是否委外监测或运维
	

	废水
	DW001废水排放口监测点
	流量
	自动
	4次/日
	是
	是
	自动监测设备故障期间进行手工监测，监测频次为1次/6小时

	
	
	化学需氧量
	自动
	4次/日
	是
	是
	

	
	
	pH值
	自动
	4次/日
	是
	是
	

	
	
	总磷
	自动
	4次/日
	是
	是
	

	
	
	总锌
	自动
	4次/日
	是
	是
	

	
	
	氨氮
	自动
	4次/日
	是
	是
	

	
	
	总氮
	手工
	1次/月
	/
	/
	

	
	
	石油类
	手工
	1次/月
	/
	/
	

	
	
	悬浮物
	手工
	1次/月
	/
	/
	

	废水
	DW002
	总镍
	自动
	4次/日
	是
	是
	

	废水
	DW005
	总铬
	自动
	4次/日
	是
	是
	


3、废水监测分析方法和仪器
废水监测分析方法及仪器情况见表3。
表3废水手工监测分析方法及仪器一览表
	序号
	监测指标
	监测分析方法
	监测仪器

	1
	流量
	流量计法
	流量计

	2
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》
HJ 1147-2020
	SX751 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪

	3
	化学需氧量
	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 快速密闭催化消解法（B）3.3.2（3）
	50.00mL滴定管

	4
	氨氮（NH3-N）
	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计

	5
	总磷
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
	紫外可见分光光度计

	6
	悬浮物
	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989
	电子天平

	7
	石油类
	《水质 石油类和动植物油类的测定 
红外分光光度法》HJ 637-2018
	OL580红外测油仪

	8
	总锌
	《水质 32种元素的测定 电感耦合
等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015
	ICAP 7200
电感耦合等离子体
发射光谱仪

	9
	总氮
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解
紫外分光光度法》HJ 636-2012
	UV-5200
紫外可见分光光度计

	10
	总镍
	《水质 32种元素的测定 电感耦合
等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015
	ICAP 7200
电感耦合等离子体
发射光谱仪

	11
	总铬
	《水质 32种元素的测定 电感耦合
等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015
	ICAP 7200
电感耦合等离子体
发射光谱仪


4、废水污染物排放标准及限值
公司外排废水执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准，执行的标准及限值见表4。
表4废水污染物排放标准及限值一览表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准

	
	
	
	名称
	排放浓度限值(mg/L)

	DW001
	废水总排口
	pH
	电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表2 珠三角排放限值
	6-9

	
	
	悬浮物
	
	30

	
	
	CODcr
	
	80

	
	
	氨氮
	
	15

	
	
	总磷
	
	1.0

	
	
	总氮
	
	20

	
	
	总锌
	
	1.0

	
	
	石油类
	
	2.0

	DW002
	排口
	总镍
	电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表2 珠三角排放限值
	0.5

	DW005
	排口
	总铬
	电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表2 珠三角排放限值
	1.0


（二）废气监测内容
1、废气监测点位、监测指标及监测频次 
废气主要为有组织废气和无组织废气。监测点位、监测指标及监测频次情况分别见表5、表6及附图。
表5有组织废气监测点位信息表
	排放口编号名称
	监测点位地理位置
	排气筒高度（m）
	备注

	
	经度
	纬度
	
	

	DA001-DA002废气排放口
氯化氢-氮氧化物
	114度 14分 6秒
	22度 41分 33秒
	15
	

	DA001-DA002废气排放口   氯化氢-氮氧化物   
	114度 14分 4秒
	22度 41分 35秒
	15
	

	DA003-DA004废气排放口   铬酸雾
	114度 14分 6秒
	22度 41分 35秒
	15
	


表6废气监测指标及频次一览表
	污染类型
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	
	
	
	

	有组织废气
	DA001-DA002-DA003-DA004有组织废气排放口
	氯化氢
	1次/半年

	
	
	氮氧化物
	1次/半年

	
	
	铬酸雾
	1次/半年

	无组织废气
	厂界，监测点位根据监测时气象条件确定
	氯化氢
	1次/年

	
	
	氮氧化物
	1次/年

	
	
	铬酸雾
	1次/年


2、废气监测分析方法和仪器
废气监测分析方法及仪器情况见表7。
表7废气监测分析方法及仪器一览表
	序号
	监测指标
	监测方法
	监测仪器

	1
	氯化氢
	氯化氢，《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016；
	离子色谱仪

	2
	氮氧化物
	氮氧化物；《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014；
	烟尘烟气分析仪

	3
	铬酸雾
	铬酸雾：《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999；
	；可见分光光度计

	4
	铬酸雾
	铬酸雾：《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999；
	；可见分光光度计

	
	
	
	


3、废气污染物执行排放标准及限值
有组织和无组织废气污染物排放执行的标准及限值分别见表9、表8。
表8有组织废气污染物排放标准及限值一览表
	序号
	监测指标
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	排放口高度
	排放口位置

	1
	氯化氢
	1.42
	0.032
	15米
	DA001-DA002

	2
	氮氧化物
	3
	0.068
	
	

	5
	铬酸雾
	0.005
	0.000064
	15米
	DA003-DA004

	6
	铬酸雾
	0.005
	0.000064
	
	

	备注：排气筒高度未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率按50%执行。


表9无组织废气污染物排放标准及限值一览表
	序号
	监测指标
	执行排放标准名称
	排放标准限值mg/Nm3

	1
	铬酸雾
	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）
	0.006

	2
	硫酸雾
	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）
	1.2

	3
	氯化氢
	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）
	0.20

	4
	氮氧化物
	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）
	0.12


（三）厂界环境噪声监测内容
厂界环境噪声自行监测频次每年1次，夜间不生产，于厂界东南西北外1米处进行监测，监测时段昼间1次，监测仪器为多功能声级计，厂界环境噪声执行排放标准及限值见表10。
表10厂界环境噪声排放标准及限值一览表
	执行标准名称
	监测位置
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
	厂界
	65dB（A）
	55 dB（A）


四、监测点位图
见附图。
五、采样和样品保存方法
监测单位根据监测方案所确定的采样点位、采样频次、时间，按照符合国家规定的方法进行采样。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定、避免玷污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控，样品交接记录、采样标签及其包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录，并尽快采取补改措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范。
（一）自动监测
[bookmark: 5]采用自动监测的废水监测指标按照 《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T 353-2007） 、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T 354-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T 356-2007 ）以及《城镇生活污水排放标准》（GB 18918-2002） 相关规定执行。
（二）手工监测
1、废水污染物采样和样品保存方法
采用手工监测的废水监测指标采样和样品保存方法按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009） 和《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）以及《城镇生活污水排放标准》（GB 18918-2002）相关规定执行。
2、有组织废气污染物采样和样品保存方法
采用手工监测的有组织废气监测指标采样和样品保存方法按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）相关规定执行。
3、无组织废气污染物采样和样品保存方法
采用手工监测的无组织废气监测指标采样和样品保存方法按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）相关规定执行。
4、厂界环境噪声监测采样方法
厂界环境噪声的采样方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关规定执行。
六、质量保证与质量控制
按照 《排污单位自行监测技术指南   总则》（HJ 819-2007）  要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。
（一）手工监测自测项目根据自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，制定保证监测工作质量的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。
1、监测部门
自行监测部门具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，采用适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。
2、监测人员
配备满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。
3、监测设施和环境
根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的辅助设施如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。
4、监测仪器设备和实验试剂
配备符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。
监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。
标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账予以记录。
5、监测方法技术能力验证
组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。
6、监测质量控制
编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。
7、监测质量保证
按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，编写《作业指导书》予以明确。
编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。
设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。
定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。
（二）委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的项目，对检（监）测机构的资质进行确认。
（三）废水自动监测设施按照  《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2007） 和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T 356-2007）要求开展质量保证与质量控制工作。
七、自行监测信息公开
公司属于重点管理排污单位，排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行。
附图：监测点位示意图
深圳市吉恩西实业有限公司监测点位图
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